海南师范大学桂林洋校区IP网络电铃设备增加项目
采购需求清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	一、主控机房设备
	

	网络化广播设备
	

	1
	网络广播主机服务器
	1.采用双千兆网卡备份设计，支持TCP/IP、UDP协议，支持跨网段传输；
2.具有CD播放功能：主机面板提供吸入式CD光驱，内置CD播放器；
3.具有一键触发全区告警和手动分区告警功能，告警时可通过本机EMC话筒进行广播，面板提供醒目的“一键报警”红色按钮；
▲4.标配支持≥3个USB接口、≥1个钥匙开关接口、≥1个吸入式CD光驱接口、≥1个一键报警按钮、≥1个EMC话筒接口、≥4通道220V输出电源、≥8通道12V电源输出、≥10通道SC短路信号输出接口、≥1路耳机接口、≥1路话筒MIC采集接口、≥1路数据恢复短路接口、≥1路音频输出接口、≥5路线路音频采集接口、≥1路功放接口、≥7路输入电平调节、≥4路SC短路信号输入、≥2路RJ45网口、≥32个消防触发通道、≥1路RS485通信接口、≥1路故障检测开关、≥1路5V-24V的正极性信号或短路信号电平切换拨钮、≥1路总开关、≥1个内置监听喇叭、≥1路高清HDMI输出口；（须提供设备外观接口图片和提供经CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章作为该技术参数证明材料。）
▲5.支持插卡式音频采集功能，支持≥4路音频输入接口，≥4路SC短路信号输入接口，支持音频自动采播和联动触发广播，延时触发关闭时间6-60s可选，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；（提供功能卡接口、软件功能截图和提供经CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章作为该技术参数证明材料）
6.支持插卡式电源输出控制功能，支持≥4路220V电源输出，可接受定时任务定时控制开关，也可手动控制开关，≥4通道12V电源输出、≥4通道SC短路信号输出接口；
▲7.支持插卡式监听功能，支持≥1路音频输入接口，支持≥1路话筒输入接口，支持≥1路6.5mm输出接口，支持≥1路3.5mm输出接口，支持音频自动采播功能，可把输入音频采播到指定采播区，功能卡既可插在主机后面板工作；（提供主机插卡式外观、功能卡接口、软件功能截图佐证加盖厂家公章，并提供经CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件作为该技术参数证明材料）
8.系统软件支持第三方平台注册WEB集控接口，协议文档DEMO例程，可支持协议包扩C++/C#/WEB实现基础广播功能对接集成控制；
▲9.具有电子地图功能：主机支持电子地图交互管理，可查看每个分区所在的地理位置和经纬度，可放大和缩小分区地理位置，并能对分区执行“播放、钟声、寻呼、告警、程控、停止”等操作任务；（提供软件功能界面截图包含经纬度佐证加盖厂家公章，并提供经CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件作为该技术参数证明材料）
10.采用高档工业级主板设计，具有≥17.3寸液晶触摸显示屏，CPU配置不低于双核/四线程/2.5GHz，内存配置≥8GDDR4，硬盘采用250GM.2接口固态硬盘以及512G2.5英寸固态双硬盘设计，整机静态功耗≤60W，配有钥匙开关机控制；
▲11.具有一张可拔插交换机模块卡内置≥14路连接指示灯，可检测插入功能卡的网络运行状态，出现故障卡槽松动或未插入功能卡会实时显示状态：正常运行绿灯亮，故障绿灯灭；内置≥7路音频信号指示灯，可检测音频信号电频的强弱，可根据信号灯指示实时调整终端音量大小；（提供设备外观指示灯图片佐证加盖厂家公章）
	1
	台
	

	2
	网络广播主机软件
	▲1.具有电子地图功能：主机支持电子地图交互管理，可查看每个分区所在的地理位置和经纬度，可放大和缩小分区地理位置，并能对分区执行“播放、钟声、寻呼、告警、程控、停止”等操作任务；（提供软件功能界面截图包含经纬度佐证加盖厂家公章，并提供经CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件作为该技术参数证明材料）
2.支持配置终端绑定≥4路IPC摄像头，并可实时对终端监控画面进行寻呼、停止操作，支持启用AI功能，与主流AI摄像头绑定终端实现绊线入侵、区域入侵等行为识别自动报警功能，并支持设置选择不同报警音源；
3.支持对终端现场环境声音进行现场监听，对终端输出音频进行输出监听，并直接从主机自带≥5W监听喇叭输出监听声音；
▲4.不同的应用场景用户有多种选择，支持常规定时点与校园定时点切换，可检测定时点交叉，切换到子定时点，定时点有模板操作,方案操作，回收站选项，编辑定时点误删除可利用回收站功能进行恢复，防止误操作，支持多套定时打铃方案同时持一键启用/禁用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持节假日调课和冻结分区，定时点方式有周循环，电源控制，特殊定时点；（须提供软件功能截图和提供经CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章作为该技术参数证明材料。）
5.为方便制作临时语音广播文件，系统支持节目录制功能，可使用主机自带手持话柄录制语音文件，并具有录音电平显示、开始录音、暂停录音、停止录音、试听录音、停止试听、保存录音到后台作为节目源、试听音量可根据现场环境实时调节；
▲6.支持服务器对终端定时同步设备校准设置，并支持时钟同步校准时长设置1-24小时，并配合终端数码屏进行系统时间显示，支持定时开关机设置，可配置开机和关机时间，保障时间准确运行；（须提供软件功能截图和提供经CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章作为该技术参数证明材料。）
7.为方便广播任务事后能查阅记录，系统支持启用主机话筒语音保存到本地，并可对语音日志进行预听录音，预听音量可自由调节，支持寻呼台日志保存到服务器，可保存寻呼台和终端通讯的音频；
▲8.具有TTS文字转语音广播功能：支持中、英、粤语≥3种文字转语音，可设置男女声，支持语速设置范围1-100，为方便快速便捷进行TTS文字转语音广播功能，系统还支持增加TTS词条编辑，可根据需要增加词条，修改词条，删除词条，也可使用文本导入功能进行快速文字转语音广播，语音转文字生成的文件可语音合成保存作为定时点指定音源文件；（须提供软件功能截图和提供经CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章作为该技术参数证明材料。）
9.支持智能寻呼站1-10级优先级设置；支持用户管理密码及用户权限策略分配，可随意分配用户密码和可显示设备，支持≥8种控制权限，包括寻呼、停止寻呼、播放歌曲、停止播放、调节音量、上传歌曲、上传定时点、设备管理，支持PC分控寻呼软件1-10级优先级设置；
10.支持配置≥10级智能寻呼站优先级，优先级从1-10，逐渐降低，支持配置“分区同步显示”或“分组同步显示”≥2种同步显示模式，直接同步主机的分区内容到智能寻呼站，方便用户直接观看；
▲11.为方便用户对系统进行运维，系统具有日志管理功能，支持服务器日志，包括系统日志，操作日志，故障日志，寻呼台日志、设备日志、语音日志查看系统运行记录，服务器自带设备维护工具，包括Ping操作命令窗口，检测主机和终端之间的网络情况，可对系统内设备进行自动搜索和指定IP搜索、修改IP、升级，服务器自带系统备份升级工具：支持备份模式和升级模式选择，可备份服务器整个数据库，备份或升级歌曲，备份或升级定时点信息，备份或升级设备信息，防止用户使用信息丢失；（提供维护工具界面及软件配置界面图片和提供经CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章作为该技术参数证明材料。）
12.为方便系统适用各种不同网络环境如互联网、专网、VPN等或调节系统数据负载平衡，系统自带数据中转服务器，可对终端数据进转发调节，支持多个中转服务器形成数据集群转发，特定网络化环境对系统扩容；
13.支持设备管理功能，在主机执行≥7种指令，包括主机寻呼，主机告警，消防告警，设备间寻呼，播放钟声，广播节目，点播节目等任务时，可触发终端强切DC-24V和SC-短路输出，并可设置延时关闭时间≥86400秒可选，终端短路控制信息在定时点提前≥86400秒下发到终端，主机外设输出电源在定时点提前≥86400秒进行相应设置；
14.支持系统广播任务优先级设置策略调节，支持≥8种广播任务可随意设置不同优先级别；如：主机寻呼、主机告警、消防告警、设备间寻呼、播放钟声、定时节目、广播节目、点播节目，优先级可选1-8级，逐级降低；
15.支持多级主机广播功能，一级主机可以管理二级主机的所有终端设备，新加入的网络化终端，系统会验证其电子身份，没有经过源头厂家授权，不允许接入系统，防止网络病毒入侵，从而保障系统稳定运行；
▲16.原校园广播已有一台服务器，需跟原有校园广播进行对接，为保证系统稳定运行，内置主备服务器软件，具有主机备份功能，系统支持一主一备热备份配置，主服务器正常工作时备服务器自动备份主服务器所有数据，当主服务器出现故障时，备服务器自动接替主服务器进行工作；（提供软件功能界面截图佐证，和提供经CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章作为该技术参数证明材料。）
	1
	套
	

	3
	北斗校时终端
	1.支持通过北斗卫星导航系统获得校时信号；
2.支持PoE供电和直流供电≥2种方式。
	1
	台
	

	4
	时序电源控制器
	1.支持顺序开启或关闭≥16路受控设备的电源。
2.支持通过短路信号自动打开电源。
3.支持时序模式或开关模式。
4.支持PC端软件和外控设备远程控制。
▲5.具有≥2路RJ45网络接口，具有≥1路6.35mm短路信号输入接口，≥16路220V电源输出接口。（需提供设备外观高清接口截图佐证加盖厂家公章）
▲6.支持外控系统对时序电源控制器终端进行一键开关时序控制，可控制≥16路电源输出，控制模式支持时序模式和开关模式，支持设置终端每路电源开启和关闭的切换间隔时间，切换间隔时间≥600ms，设备面板和软件控制界面支持显示终端设备电压数值。（提供软件功能界面截图佐证加盖厂家公章）
	1
	台
	

	二、前端设备
	

	经济与管理院楼
	

	1
	一路音频输出终端
	▲1.具有≥2路RJ45网络通讯接口，≥1路EMC音频输入接口，带输入电平调节旋钮，≥1路EMC音频输出接口，≥1路线路音频6.35输出接口，≥1路告警24V电源凤凰插输出接口，≥1路告警SC短路信号凤凰插输出接口，内置≥1路监听喇叭，带监听音量电位器调节旋钮。（提供设备前后面板高清截图佐证对应接口加盖厂家公章）
▲2.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、设置本地网络音源优先选择，提供本地、网络、混合≥3种选择。（提供软件功能界面截图佐证加盖厂家公章）
3.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能。
4.内置≥1路网络硬件音频解码模块，可连接功放拓展功率，有信号输出时指示灯亮。
	2
	台
	

	2
	前置放大器
	1.支持≥5路MIC话筒输入口，带≥4路音频输入灵敏度拨钮开关，≥2路EMC紧急输入口，≥6路线路音频输入RCA接口，≥4路线路音频输出RCA接口；
2.支持各通道独立音量控制；
3.支持高音和低音音调控制；
4.支持自动默音（有强插功能）；
	2
	只
	

	3
	纯后级广播功放
	1.支持100V、70V定压输出和P1输出；
2.具有≥1路TRS非平衡输入接口，≥1路TRS非平衡级联输出口；
3.具有≥1路XLR 平衡输入接口，≥1路XLR 平衡级联输出口；
4.支持≥5个LED指示灯，作为电源、削顶、信号、保护和超温状态显示；
5.支持输出短路、高温、直流保护并示警功能。
6.额定输出功率：≥1050W
	1
	台
	

	4
	室外音柱
	1.工作电压70/100V，额定功率40W，多个配接端子，适应不同场合；
2.最大声压级达109±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz；
3.重5.5kg，配有安装支架，安装便捷；
4.全天候设计，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，，寿命长，
5.灵敏度高（93±2dB），声音清晰.明亮。
	14
	只
	

	5
	纯后级广播功放
	1.支持100V、70V定压输出和P1输出；
2.具有≥1路TRS非平衡输入接口，≥1路TRS非平衡级联输出口；
3.具有≥1路XLR 平衡输入接口，≥1路XLR 平衡级联输出口；
4.支持≥5个LED指示灯，作为电源、削顶、信号、保护和超温状态显示；
5.支持输出短路、高温、直流保护并示警功能；
6.额定输出功率：≥650W；
	1
	台
	

	6
	音量控制器
	1.6W音控，可扩展至30.60.120.200W。
2.线制：2，3，4。
	16
	只
	

	7
	音控器专用变压器附件
	与各系列音控器匹配使用.容量可扩展至30瓦。
	16
	个
	

	8
	壁挂扬声器
	1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合；
2.最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz;
3.重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便；
4.优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；
5.扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰
	16
	只
	

	新传学院楼
	

	1
	一路音频输出终端
	1.具有≥2路RJ45网络通讯接口，≥1路EMC音频输入接口，带输入电平调节旋钮，≥1路EMC音频输出接口，≥1路线路音频6.35输出接口，≥1路告警24V电源凤凰插输出接口，≥1路告警SC短路信号凤凰插输出接口，内置≥1路监听喇叭，带监听音量电位器调节旋钮。
2.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、设置本地网络音源优先选择，提供本地、网络、混合≥3种选择。
3.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能。
4.内置≥1路网络硬件音频解码模块，可连接功放拓展功率，有信号输出时指示灯亮。
	1
	台
	

	2
	前置放大器
	1.支持≥5路MIC话筒输入口，带≥4路音频输入灵敏度拨钮开关，≥2路EMC紧急输入口，≥6路线路音频输入RCA接口，≥4路线路音频输出RCA接口；
2.支持各通道独立音量控制；
3.支持高音和低音音调控制；
4.支持自动默音（有强插功能）；
	1
	只
	

	3
	纯后级广播功放
	1.支持100V、70V定压输出和P1输出；
2.具有≥1路TRS非平衡输入接口，≥1路TRS非平衡级联输出口；
3.具有≥1路XLR 平衡输入接口，≥1路XLR 平衡级联输出口；
4.支持≥5个LED指示灯，作为电源、削顶、信号、保护和超温状态显示；
5.支持输出短路、高温、直流保护并示警功能。
6.额定输出功率：≥1050W
	1
	台
	

	4
	室外音柱
	1.工作电压70/100V，额定功率40W，多个配接端子，适应不同场合；
2.最大声压级达109±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz；
3.重5.5kg，配有安装支架，安装便捷；
4.全天候设计，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，，寿命长，
5.灵敏度高（93±2dB），声音清晰.明亮。
	16
	只
	

	音乐学院楼
	

	1
	一路音频输出终端
	1.具有≥2路RJ45网络通讯接口，≥1路EMC音频输入接口，带输入电平调节旋钮，≥1路EMC音频输出接口，≥1路线路音频6.35输出接口，≥1路告警24V电源凤凰插输出接口，≥1路告警SC短路信号凤凰插输出接口，内置≥1路监听喇叭，带监听音量电位器调节旋钮。
2.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、设置本地网络音源优先选择，提供本地、网络、混合≥3种选择。
3.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能。
4.内置≥1路网络硬件音频解码模块，可连接功放拓展功率，有信号输出时指示灯亮。
	1
	台
	

	2
	前置放大器
	1.支持≥5路MIC话筒输入口，带≥4路音频输入灵敏度拨钮开关，≥2路EMC紧急输入口，≥6路线路音频输入RCA接口，≥4路线路音频输出RCA接口；
2.支持各通道独立音量控制；
3.支持高音和低音音调控制；
4.支持自动默音（有强插功能）；
	1
	台
	

	3
	纯后级广播功放
	1.支持100V、70V定压输出和P1输出；
2.具有≥1路TRS非平衡输入接口，≥1路TRS非平衡级联输出口；
3.具有≥1路XLR 平衡输入接口，≥1路XLR 平衡级联输出口；
4.支持≥5个LED指示灯，作为电源、削顶、信号、保护和超温状态显示；
5.支持输出短路、高温、直流保护并示警功能。
6.额定输出功率：≥1050W
	1
	台
	

	4
	室外音柱
	1.工作电压70/100V，额定功率40W，多个配接端子，适应不同场合；
2.最大声压级达109±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz；
3.重5.5kg，配有安装支架，安装便捷；
4.全天候设计，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，，寿命长，
5.灵敏度高（93±2dB），声音清晰.明亮。
	14
	只
	

	三、各楼备用设备(因设备故障返厂维修周期长储备2套备用应急)
	

	1
	一路音频输出终端
	1.具有≥2路RJ45网络通讯接口，≥1路EMC音频输入接口，带输入电平调节旋钮，≥1路EMC音频输出接口，≥1路线路音频6.35输出接口，≥1路告警24V电源凤凰插输出接口，≥1路告警SC短路信号凤凰插输出接口，内置≥1路监听喇叭，带监听音量电位器调节旋钮。
2.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、设置本地网络音源优先选择，提供本地、网络、混合≥3种选择。
3.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能。
4.内置≥1路网络硬件音频解码模块，可连接功放拓展功率，有信号输出时指示灯亮。
	2
	台
	

	2
	前置放大器
	1.支持≥5路MIC话筒输入口，带≥4路音频输入灵敏度拨钮开关，≥2路EMC紧急输入口，≥6路线路音频输入RCA接口，≥4路线路音频输出RCA接口；
2.支持各通道独立音量控制；
3.支持高音和低音音调控制；
4.支持自动默音（有强插功能）；
	2
	台
	

	3
	纯后级广播功放
	1.支持100V、70V定压输出和P1输出；
2.具有≥1路TRS非平衡输入接口，≥1路TRS非平衡级联输出口；
3.具有≥1路XLR 平衡输入接口，≥1路XLR 平衡级联输出口；
4.支持≥5个LED指示灯，作为电源、削顶、信号、保护和超温状态显示；
5.支持输出短路、高温、直流保护并示警功能。
6.额定输出功率：≥1050W
	2
	台
	

	四、辅助材料
	

	1
	莲花线
	设备间音频跳线，
	8
	条
	

	2
	莲花转6.35头
	设备间音频转换头，
	8
	个
	

	3
	3.5转双莲花
	3-5米，用于手机、电脑接调音台播放音乐。
	1
	条
	

	4
	水晶头
	用于制作网线组建局域网。
	1
	盒
	

	5
	超五类网线
	用于制作长网线，网络终端自带短跳线
	1
	箱
	

	6
	机柜
	500*600*600（mm）
	3
	个
	

	7
	广播音箱线
	国标，小功率喇叭、近距离使用。
	500
	米
	

	8
	广播音箱线
	国标，小功率喇叭、近距离使用。
	3000
	米
	

	9
	布线管
	布线整洁、保护线材，PVC线管。
	3000
	米
	

	
	集成费
	广播设备运输搬运.布线及安装调试
	1
	项
	

	10
	其他辅料
	另购BNC头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签、插排等辅助材料。
	1
	批
	


2

